Перечень* документации, 
предоставляемой «заказчиком» по строительству объекта для получения заключения о выполнении технических условий, условий подключения и готовности наружных сетей ВиВ к эксплуатации.

Документация предоставляется  на рассмотрение в картонном скоросшивателе с сопроводительным письмом и остается в архиве технического отдела ОАО « Водоканал». 
Запрос на выдачу справки о выполнении  условий подключения (со ссылкой на № и дату выдачи ТУ), содержащий сведения о назначении  объекта, к зданию которого построены данные сети, этажность, почтовый адрес (для жилых домов- количество квартир, наличие в данном жилом доме нежилых помещений, их назначение). 
1. Копия технических условий (условий подключения) предприятия  «Водоканал».
2. Разрешение от владельца сетей на подключении (при подключении к ведомственным сетям).
3. Копии проектных листов НВК (план, профиль М 1:500, деталировка ВК), согласованных предприятием «Водоканал».
4. Документация по возможным отступлениям от проектного решения с указанием причин и согласованиями  проектной организации, предприятия «Водоканал» и др. заинтересованных организаций.
5. Паспорта и сертификаты соответствия на трубы, оборудование, конструкции.
6. Акты на скрытые работы по строительству водопровода: отрыв траншеи, устройство  оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка  колодцев,  задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность,  обратная засыпка, дезинфекция и промывка трубопровода, врезка и др. В случае выноса сетей - акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль), «привязанный» к  проектному плану или исполнительной съемке. В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор. Акты на укладку трубопровода, гидравлическое  испытание, дезинфекцию и промывку трубопровода, врезку, ликвидацию предоставляются с подписью представителя ОАО «Водоканал» (оригиналы). Акт на дезинфекцию и промывку трубопровода предоставляется с подписью представителя санитарно-эпидемиологической службы.
7. Деталировка водопроводных колодцев.
8. Акты на скрытые работы по строительству канализации: отрыв траншеи, устройство  основания, укладка труб, монтаж трубопровода, установка  колодцев, устройство лотков, гидроизоляцию колодцев, гидравлическое испытание, обратная засыпка, и др. с указанием названий организаций, фамилий, должностей лиц, производивших работы и осуществлявших контроль. В случае выноса сетей- акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль), привязанный к проектному плану или исполнительной документации. Акты на монтаж трубопровода, гидравлическое испытание, ликвидацию сетей предоставляются  с подписью   представителя ОАО «Водоканал» (оригиналы). Представить отчет методом телеинспекции  построенной канализации. 
9. Исполнительная съемка на водопровод и канализацию М 1:500 (план и профиль), 
10. Акт на установку повысительных насосов водоснабжения (для зданий этажностью выше 5-ти) в соответствии с принятым проектным решением.
11. Протокол лабораторных испытаний микробиологических исследований  водопроводной воды.
12. Справка от УГПС (акт испытания ПГ на водоотдачу). 
13. Гарантийные  обязательства  заказчика  об устранении возможных дефектов (скрытого брака) на сдаваемых в эксплуатацию наружных сетях водопровода и канализации в течение гарантийного срока с момента ввода в эксплуатацию (для жилых домов).
14. Информация об установке  квартирных счетчиков (для жилых домов) в соответствии с  ТУ (УП)  и  РП.
15. После предоставления выше перечисленной документации, заключить акт разграничения эксплуатационной ответственности.
16. Заключить договор на  отпуск воды и прием сточных вод по постоянной схеме (абонентский отдел ОАО «Водоканал» тел.2-39-64). Представить копию акта регистрации узла учета. Произвести расчет за пользование коммунальными услугами по водоснабжению и канализации при гидравлическом испытании, при дезинфекции и промывке трубопроводов.
17.  Акт технического освидетельствования точки подключения и возможности водоканала предоставить заказчику услуги водоснабжения и водоотведения по договору на подключение ( заявка на выезд комиссии).
______________________________________________________________
· Перечень составлен на основании требований СНиП 3.05.04-85٭ «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; раздела  IV Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ; Правил подключения объекта кап.строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; пп.1.6, 1.10 Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации  и др.

По всем интересующим вопросам о выдаче справки обращаться по тел.2-39-64 (производственно-технический отдел)
